**Інформація,**

**про об’єкти, державного майна, яке не використовується,**

**в тому числі морально застаріле і фізично зношене, що перебуває на балансі**

**Клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами та знаходиться**

**за адресою: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного**, 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Рік випуску** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система хірургічна навігаційна CURVE, у складі:  1.біопсійний набір в стерилізаційному контейнері;  2.монітори на стійці 3.відеокамера на стійці;  4.лазерна указка;  5.щуп. | 2012 | ремонту не підлягає |
| 2 | Установка кріохірургічна ІНДМ.941 615.001, у складі:  1.візок. | 2007 | ремонту не підлягає |
| 3 | Дефібрилятор-монітор PRIMEDIC Defi-Monitor XD 100 | 2008 | ремонту не підлягає |
| 4 | Дефібрилятор-монітор “PRIMEDIC Defi-Monitor XD1” | 2012 | ремонту не підлягає |
| 5 | Система універсальна рентгенівська діагностична АХІОМ Iconics R200, у складі:  1.FL-Compakt;  2.моніторний візок;  3.генератор;  4.інфрочервоний пульт;  5.монітор чорно-білий-2шт;  6.принтер лазерний для сухої обробки плівки DRYSTAR-5302;  7.пристрій переговорний;  8.пульт керування столом- штативом;  9.стіл- штатив. | 2008 | ремонту не підлягає |
| 6 | Мобільна цифрова рентгенівська система, в комплекті:  1.рентгенівська установка модель OEC-9800PLUS;  2.робоча станція модель 1-КХ-1К  з регістратором, модель UP-980 CE;  3.робоча станція, модель 00-901822-09,  з монітором моделі SMM 21103L,  та клавіатура модель SK-8110 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 7 | Система стоматологічна електронна для анестезії Quick Sleepe, в комплекті:  1.блок для лазерної стоматології;  2.наконечник | 2012 | ремонту не підлягає |
| 8 | Крісло гінекологічне FG-04.0 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 9 | Апарат ультразвуковий діагностичний, SAL-38 B в тому числі:  1.датчик конвексний РVB-358М;  2.термопрінтер ТР-8700 | 1991 | ремонту не підлягає |
| 10 | Альфа-капсула, в тому числі:  1.програвач автомобiльний;  2.навушники | 2004 | ремонту не підлягає |
| 11 | Аналізатор автоматичний біохімічний Vitalab Selectra XL, в тому числі:  1.системний блок:OPTIPLEX 760;  2.джерело безперебійного живлення ІMD-1500AP;  3.клавіатура;  4.миша комп’ютерна;  5.монітор DELL;  6.принтер Canon F151300 | 2009 | ремонту не підлягає |
| 12 | Ліжко функціональне електромеханічне, модель М 20 А | 2010 | ремонту не підлягає |
| 13 | Ліжко функціональне електромеханічне, модель М 20 А | 2010 | ремонту не підлягає |
| 14 | Ліжко функціональне електромеханічне, модель М 20 А | 2010 | ремонту не підлягає |
| 15 | Діагностично-терапевтична ЛОР-система типа Сервант-4, в тому числі:  1.стілець для пацієнта з електромотором та підголівником;  2.стілець для лікаря;  3.теле-луповий ларингоскоп | 1994 | ремонту не підлягає |
| 16 | Спейс-станція, в комплекті:  1.насос шприцевий;  2.насос волю метричний;  3.кришка;  4.джерело живлення;  5.стійка для кріплення насоса;  6.короткий штатив. | 2011 | ремонту не підлягає |
| 17 | Спейс-станція, в комплекті:  1.насос шприцевий;  2.насос волю метричний;  3.кришка;  4.джерело живлення;  5.стійка для кріплення насоса;  6.короткий штатив. | 2011 | ремонту не підлягає |
| 18 | Дефібрилятор-монітор PRIMEDIC Defi-Monitor XD1, в тому числі:  1.електроди;  2.кабель для ЕКГ;  3.кабель для електродів;  4.кабель живлення. | 2011 | ремонту не підлягає |
| 19 | Ліжко реабілітаційне (для палат реанімації) LE-04,0 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 20 | Ліжко реабілітаційне (для палат реанімації) LE-04,0 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 21 | Ліжко реабілітаційне (для палат реанімації) LE-04,0 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 22 | Система моніторингу BIS VISTA, в комплекті:  1.BIS x – порт;  2.кабель інтерфейса пацієнта;  3.монітор BIS VISTA. | 2011 | ремонту не підлягає |
| 23 | Апарат наркозно-дихальний | 2004 | ремонту не підлягає |
| 24 | Ліжко реабілітаційне (для палат реанімації) LE-04,0 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 25 | Джерело безперебійного живлення. | 2007 | ремонту не підлягає |
| 26 | Матрична котушка для голови | 2010 | ремонту не підлягає |
| 27 | Котушка для голови | 2010 | ремонту не підлягає |
| 28 | Котушка для тіла | 2010 | ремонту не підлягає |
| 29 | Система діагностична рентгенівська кардіоваскулярна "A", у складі:  1.монітор рентгенівський телевізійний;  2.монітор рентгенівський телевізійний  3.пульт керування генератором рентгенівських променів;  4.пульт керування обробкою зображень;  5.стельова мобільна система з рентгенівською трубкою;  6.стіл пацієнта;  7.шафа генератора рентгенівських променів;  8.шафа геометрії;  9.шафа координації. та узгодження;  10.шафа обробки та керування зображенням;  11.шафа охолодження рентгенівської трубки  12.шафа телевізійної системи ХТV17;  13.шприц для автоматичних ін’єкцій. | 2004 | ремонту не підлягає |
| 30 | Джерело безперервного живлення, типу DELPHYS 120 | 2000 | ремонту не підлягає |
| 31 | Система ультразвукова діагностична ACUSON Antares, в комплекті:  1.датчик EV9F4;  2.датчик VFX13-5 TransducerVFX13-5;  3.датчик С7F2;  4.датчик СН 6-2  5.ножний перемикач, Антарес;  6.термопринтер чорно-білийР9З DW-S. On-Bd. | 2007 | ремонту не підлягає |
| 32 | Цифрова ультразвукова система НД1-3500 | 2001 | ремонту не підлягає |
| 33 | Цифрова ультразвукова система НД1-3500 | 2001 | ремонту не підлягає |
| 34 | Система ультразвукова SonoSite M-Turbo, в тому числі:  1.датчик С 60х/5-2;  2.датчик L 38x/10-5;  3.комплект для біопсії стартовий для датчикаС60;  4.комплект для біопсії стартовий L38 та HFL38;  5.комплект замінний для датчиків L38 та С60;  6.сумка для транспортування систем. | 2008 | ремонту не підлягає |
| 35 | Конвексний датчик 3,5с 40 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 36 | Ультразвукова діагностична установка"Сонолайн Элегра-256", в тому числі:  1.датчик 7,5 Мгц;  2.датчик конвексний;  3.датчик фазовий;  4.датчик суперфазовий мультичастотний;  5.датчик фазовий високоплотностний;  6.датчик ендокавитальний;  7.універсальна пункціонна приставка;  8.принтер;  9.кейс для супервисокоплотностного датчика;  10.опція доплера;  11.датчик постійного доплера 4,0 Мгц. | 1997 | ремонту не підлягає |
| 37 | Система лікарського моніторинга | 1987 | ремонту не підлягає |
| 38 | Холтерівська система "ЕПИ-Кардия 3500", у складі:  1.додатковий пристрій -3шт;  2.клавіатура;  3.монитор МД-1411;  4.мишка;  5.пристрій для зарядки блока акумулятора;  6.принтер NEC рG;  7.приставка к принтеру;  8.програмне забезпечення;  9.системний блок IВМ рS/240 SХ. | 1993 | ремонту не підлягає |
| 39 | Система холтерівського моніторингу MARS PC 3000, у складі:  1.системный блок;  2.монітор;  3.клавиатура;  4.мишка;  5.рекордери довготривалого використання;  6.пульт передачі даних. | 2002 | ремонту не підлягає |
| 40 | Ванна гальванічна для кінцівок "Electra" | 2004 | ремонту не підлягає |
| 41 | Бальнеологічна ванна “Гейзер” | 2004 | ремонту не підлягає |
| 42 | Інгалятор унiверсальний CURATROP | 2004 | ремонту не підлягає |
| 43 | Інгалятор компрессорний ультразвуковий аерозольний Viвrasonic | 2004 | ремонту не підлягає |
| 44 | Апарат ультразвуковий AI 2200 TY | 1991 | ремонту не підлягає |
| 45 | Кушетка масажна "ОКО-МЕД К-2" | 2001 | ремонту не підлягає |
| 46 | Установка стоматологічна .FENIKS-2000 з крiслом BESKIDY, у складі:  1.робочий столик-панель без компресора з набором робочих інструментів;  2.фотополiмерна лампа;  3.наконечники. | 2005 | ремонту не підлягає |
| 47 | Аналізатор газів крові IPH 348 модель. | 2003 | ремонту не підлягає |
| 48 | Гематологiчний аналiзатор-автомат на 18 параметрів ABX MICROS 60 OS 18, у складі:  1.принтер Epson LX-300 | 2004 | ремонту не підлягає |
| 49 | Апарат УЗ експертного класу, у комплекті:  1.монітор HITACHI;  2.принтер "Sony"  3.датчик HITACHI;  4.пристрій безперебійного електроживлення | 2011 | ремонту не підлягає |
| 50 | Система діагностична ультразвукова ACUSON, в комплекті:  1.тестер для перевірки витоку напруги;  2.перехідник для датчика;  3.датчик | 2004 | ремонту не підлягає |
| 51 | Електроенцефалограф, в комплекті:  1.монітор “Samsyng”;  2.прінтер HP DesKyet;  3.відеокамера “Panasonic”;  4.системний блок WVCP | 2008 | ремонту не підлягає |
| 52 | Електроенцефалограф Neurofax EEG1100 з набором приладдя для запису ЕКГ, в комплекті:  1.системний блок;  2.монітор "Samsung";  3.блок расподілювач з кабелем пацієнта;  4.принтер "Samsung" | 2007 | ремонту не підлягає |